## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc65053072)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc65053073)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc65053074)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc65053075)

[PVB.22 Badkarsblandare 1](#_Toc65053076)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc65053077)

[PVB.24 Disklådsblandare 4](#_Toc65053078)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 4](#_Toc65053079)

[PVB.26 Tvättränneblandare 4](#_Toc65053080)

[PVB.27 Spolblandare 4](#_Toc65053081)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.22 Badkarsblandare

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL X

Elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Temperaturvred
* Nätdrift 12VDC via transformator samt vara anpassningsbar för batteridrift.
* Vandalsäkert i metall
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare, max 5 l/min vid 3 bars tryck
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2-6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor, IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar
* Programmerings samt status avläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

 Krom, med ansl. Lekande G3/8 MA nr 72 00 90, RSK 855 35 79

TILLBEHÖR.

pusch-down ventil X

Med bräddavlopp, byggdjup under bänk: 39 mm.

 Krom MA nr 52 01 85, RSK 856 00 53

förhöjningsfot X

För höjning av blandaren med 80 mm.

 Krom MA nr 72 94 45, RSK 848 31 55

FJÄRRKONTROLL TRONIC X

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

 MA nr 72 94 80.AE, RSK 855 35 70

BATTERIELIMINATOR X

För nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

 MA nr 72 94 70, RSK 855 35 65

TRANSFORMATOR X

För fast nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

 MA nr 72 94 75, RSK 855 35 66

SKARVKABEL X

För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic. Längd 5m, skarvbar , max kabellängd 100m

 MA nr 72 94 77.AE, RSK 855 35 68

Skarvlist 5-polig X

För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator.

 MA nr 72 94 34.AE, RSK 812 62 24

Skarvkabel f. skarvlist X

Används för att sammanbinda två skavlister till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st MORA MMIX Tronic via 2st skarvlister

 MA nr 72 94 39.AE, RSK 812 62 32

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare