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[bookmark: _Toc378579121][bookmark: _Toc378743902][bookmark: _Toc58565244]PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

[bookmark: _Toc378743903][bookmark: _Toc58565245]PVB.2	Blandare
[bookmark: _Hlk69908418][bookmark: _Toc378743904]Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen. 
Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
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[bookmark: _Toc58565248]PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1			
Tvättställsblandare, Mora INXX II small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 
Keramisk tätning
[bookmark: _Hlk69908953]	Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr 
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350
Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare           4,5 l/min vid 2–6 bar)
	Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde
Energiklass A enligt SS-EN 820000


	Krom	Soft	MA nr 274001    	RSK 827 65 00
	Mattsvart	Soft	MA nr 274001.12 	RSK 827 65 01
	Polerad mässing*	Soft	MA nr 274001.60 	RSK 827 65 02
	Borstad mässing*	Soft	MA nr 274001.62 	RSK 827 65 03



	Krom	Sharp	MA nr 274003    	RSK 827 65 04
	Mattsvart	Sharp	MA nr 274003.12 	RSK 827 65 05
	Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274003.60 	RSK 827 65 06
		Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274003.62 	RSK 827 65 07
	(*PVD beläggning)




BL 2			
Tvättställsblandare, Mora INXX II LEED/BREEAM small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 
Anpassad för LEED/BREEAM
Keramisk tätning
	Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr 
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350
Flöde 1,7 l/min vid 3 bar
	Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde



	Krom	Soft	MA nr 274001.LD1    	RSK 827 65 24
	Mattsvart	Soft	MA nr 274001.12LD1 	RSK 827 65 25
	Polerad mässing*	Soft	MA nr 274001.60LD1 	RSK 827 65 28
	Borstad mässing*	Soft	MA nr 274001.62LD1 	RSK 827 65 29



	Krom	Sharp	MA nr 274003LD1    	RSK 827 65 32
	Mattsvart	Sharp	MA nr 274003.12LD1 	RSK 827 65 33
	Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274003.60LD1	RSK 827 65 34
		Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274003.62LD1	RSK 827 65 35
	(*PVD beläggning)
















BL 3			
Tvättställsblandare, Mora INXX II LEED/BREEAM small soft/sharp



Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:
Anpassad för LEED/BREEAM
Keramisk tätning
	Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr 
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350
Flöde 3,0 l/min vid 3 bar
	Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde


	Krom	Soft	MA nr 274001.LD3     	RSK 827 65 27
	Mattsvart	Soft	MA nr 274001.12LD3 	RSK 827 65 26
	Polerad mässing*	Soft	MA nr 274001.60LD3 	RSK 827 65 30
	Borstad mässing*	Soft	MA nr 274001.62LD3 	RSK 827 65 31



	Krom	Sharp	MA nr 274003LD3    	RSK 827 65 36
	Mattsvart	Sharp	MA nr 274003.12LD3 	RSK 827 65 37
	Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274003.60LD3	RSK 827 65 68
		Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274003.62LD3	RSK 827 65 39
	(*PVD beläggning)











BL4

			
Tvättställsblandare, Mora INXX II medium soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 
Keramisk tätning
	Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr 
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350
Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare             4,5 l/min vid 2–6 bar)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350
	Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde
Energiklass A enligt SS-EN 820000



	Krom	Soft	MA nr 274011     	RSK 827 65 08
	Mattsvart	Soft	MA nr 274011.12 	RSK 827 65 09
	Polerad mässing*	Soft	MA nr 274011.60 	RSK 827 65 10
	Borstad mässing*	Soft	MA nr 274011.62 	RSK 827 65 11



	Krom	Sharp	MA nr 274013     	RSK 827 65 12
	Mattsvart	Sharp	MA nr 274013.12 	RSK 827 65 13
	Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274013.60 	RSK 827 65 14
	Borstad mässing* 	Sharp	MA nr 274013.62 	RSK 827 65 15
(*PVD beläggning)






BL5			
Tvättställsblandare, Mora INXX II high soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper: 
Keramisk tätning
	Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350
Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare              4,5 l/min vid 2–6 bar)
	Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde
Energiklass A enligt SS-EN 820000



	Krom	Soft	MA nr 274021     	RSK 827 65 16
	Mattsvart	Soft	MA nr 274021.12 	RSK 827 65 17
	Polerad mässing*	Soft	MA nr 274021.60 	RSK 827 65 18
	Borstad mässing*	Soft	MA nr 274021.62 	RSK 827 65 19



	Krom	Sharp	MA nr 274023     	RSK 827 65 20
	Mattsvart	Sharp	MA nr 274023.12 	RSK 827 65 21
	Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274023.60 	RSK 827 65 22
	Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274023.62 	RSK 827 65 23
(*PVD beläggning)








[bookmark: _Toc378743907][bookmark: _Toc58565249][bookmark: _Toc378743908][bookmark: _Toc58565250]PVB.24	Disklådsblandare
PVB.25	Tvättstugeblandare
[bookmark: _Toc378743909][bookmark: _Toc58565251]PVB.26	Tvättränneblandare
[bookmark: _Toc378743910][bookmark: _Toc58565252]PVB.27	Spolblandare
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