## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc97027101)

[XBC.5 Speglar 1](#_Toc97027102)

#### XBC.5 Speglar

SP 1 Spegel med integrerad LED-belysning

IP44 certifierad

CE-märkt

Utan ram

Cu-fritt glas med säkerhetsfilm

Imskydd

Touch av/på

Steglös justering av ljustemperatur 2700 – 6400 K

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: CAVA I

Storlek: Ø 600 mm, MA nr 95 30 01 X

Storlek: Ø 800 mm, MA nr 95 30 02 X

Storlek: Ø 1000 mm, MA nr 95 30 06 X

Storlek: 700 x 800 mm, MA nr 95 30 03 X

Storlek: 800 x 600 mm, MA nr 95 30 04 X

Storlek: 1200 x 600 mm, MA nr 95 30 05 X

SP 2 Spegel med integrerad LED-belysning

IP44 certifierad

CE-märkt

Svart aluminium ram

Cu-fritt glas med säkerhetsfilm

Imskydd

Touch av/på

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: SOLO I

Storlek: Ø 700 mm, MA nr 95 31 01.12 X

Storlek: Ø 800 mm, MA nr 95 31 00.12 X

Storlek: Ø 1000 mm, MA nr 95 30 99.12 X

Storlek: 700 x 500 mm, MA nr 95 31 02 X

Storlek: 800 x 600 mm, MA nr 95 31 03 X

SP 3 Spegel med integrerad LED-belysning, IP44 certifierad

Ram med belysning

Cu-fritt glas med säkerhetsfilm

Imskydd

Touch av/på

Steglös justering av ljustemperatur 2700 – 6400 K

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: CARA I

Storlek: Ø 600 mm, MA nr 95 31 04 X

Storlek: Ø 800 mm, MA nr 95 31 05 X

Storlek: Ø 1000 mm, MA nr 95 31 06 X

Storlek: 600 x 700 mm, MA nr 95 31 07 X

Storlek: 800 x 700 mm, MA nr 95 31 08 X

Storlek: 1000 x 700 mm, MA nr 95 31 09 X

Storlek: 1200 x 700 mm, MA nr 95 31 10 X

Storlek: 600 x 800 mm, MA nr 95 31 11 X

Storlek: 800 x 800 mm, MA nr 95 31 12 X

Storlek: 1200 x 600 mm, MA nr 95 31 13 X

Storlek: 1000 x 800 mm, MA nr 95 31 14 X

Storlek: 1200 x 800 mm, MA nr 95 31 15 X

SP 4 Spegel med integrerad LED-belysning, IP44 certifierad

Ram med belysning

Cu-fritt glas med säkerhetsfilm

Imskydd

Touch av/på

Steglös justering av ljustemperatur 2700 – 6400 K

Bluetooth med inbyggda högtalare

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: CARA II

Storlek: Ø 800 mm, MA nr 95 31 30 X

Storlek: Ø 1000 mm, MA nr 95 31 31 X

Storlek: 600 x 800 mm, MA nr 95 31 32 X

Storlek: 1000 x 800 mm, MA nr 95 31 33 X

Storlek: 1200 x 800 mm, MA nr 95 31 34 X

#### 