## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc65052949)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc65052950)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc65052951)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc65052952)

[PVB.22 Badkarsblandare 1](#_Toc65052953)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc65052954)

[PVB.24 Disklådsblandare 3](#_Toc65052955)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 3](#_Toc65052956)

[PVB.26 Tvättränneblandare 3](#_Toc65052957)

[PVB.27 Spolblandare 3](#_Toc65052958)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.22 Badkarsblandare

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL1

Elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassad
* Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
* Batteridrift samt vara anpassningsbar för nätdrift
* Vandalsäkert ytterhölje i metall
* Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
* Energi- och vattenbesparande strålsamlare
* Automatisk justering av sensoravståndet
* Spoltidsbegränsning
* Valbar efterspoltid, 2–6 sek
* Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
* Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
* Funktion för automatisk hygienspolning
* Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
* All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
* IP klass sensor: IP67
* Utförd i blyfritt material
* Nickelfria vattenvägar
* Programmerings samt statusavläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

MORA MMIX TRONIC BERÖRINGSFRI TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Krom, 1,4 l/min vid 4 bar, LEED MA nr 72 00 80.LD1, RSK 843 00 75

Krom, 3 l/min vid 4 bar, LEED MA nr 72 00 80.LD3, RSK 843 00 76

TILLBEHÖR.

push-down ventil

Med bräddavlopp, byggdjup under bänk: 39 mm.

Krom MA nr S600142, RSK 856 01 36

förhöjningsfot

För höjning av blandaren med 80 mm.

Krom MA nr S600130, RSK 848 31 89

FJÄRRKONTROLL TRONIC

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

MA nr 729480.AE, RSK 855 35 70

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare